沅陵县农业农村局文件

沅陵县2026年耕地质量监测与评估土样采集
工作方案

为切实做好我县耕地保护和质量提升工作，对我县耕地质量监测和评价工作做到实效监测和科学评价。并确保完成我县耕地质量监测与评价工作任务，根据农业农村部种植业管理司《关于做好2026年科学施肥增效工作的通知》和湖南省农业农村厅办公室关于印发《2026年湖南省科学施肥增效实施方案》、《2026年沅陵县科学增效项目实施方案》的要求，结合我县实际，特制定本实施方案。
一、目标任务
根据省、市有关耕地质量监测和评价工作要求。2026年我县需完成65个大田监测点和35个代表地块新补充的地块信息、土样采集、土样制备与长期监测任务等。做到长期监测、规范监测。对标《耕地质量监测规程》，做到分区分块摸清耕地质量现状及演变趋势，查明耕地主要障碍因素，依据科学数据，提出有针对性地指导地力综合培肥、改良土壤、退化耕地治理等修复对策措施。
二、工作内容
（一）、土样布点
据据省、市统一安排。结合实际，充分考虑土壤类型、作物布局、耕作制度等因素，选择覆盖全县耕地主要土壤类型（土属和土种）和所有23个乡（镇）（具体覆盖到原52个乡、镇），以原来的10个省级监测点、、55个县级监测点为基础，再补充采集35个典型地块土样，共计100个。具体布点分布见表1、表2。
表1  沅陵县10个省级耕地质量监测点土样采集布点表
	取样地点
	户主姓名
	地块名称
	土种
	耕作制度

	沅陵镇凤凰山居委会
	张吉进
	岩屋冲二丘
	碱紫泥
	稻-闲

	沅陵镇岩板铺村
	李大福
	方丘
	石灰性黄砂泥
	稻-油

	凉水井镇凉水井村
	杨宗桂
	妇女试验区
	酸紫泥
	稻-油

	凉水井镇松山边村
	李自雅
	八运谷
	红黄泥
	稻-油

	麻溪铺镇千丘田村
	李光仕
	抱肚丘
	中性紫泥
	稻-油

	麻溪铺镇马家村
	尹先富
	唐冲湾大丘
	青紫砂泥
	玉-油

	马底驿乡颜家村
	向宗银
	晒谷坪下
	河沙泥
	稻-闲

	马底驿乡马底驿村
	张干竹
	水渠边
	黄泥田
	稻-闲

	楠木铺乡楠木铺村
	刘纯福
	楠木铺大段
	灰泥田
	稻-油

	楠木铺乡来溪桥村
	向仕雄
	5队上马段长丘
	青隔河砂泥
	稻-闲



表2  沅陵县耕地保护与质量提升项目土样采集布点表
	现乡镇
	取样个数（个）
	原乡镇
	取样个数（个）
	代表面积（亩）
	现乡镇
	取样个数（个）
	原乡镇
	取样个数（个）
	代表面积（亩）

	
沅陵镇
	
3
	沅陵镇
	1
	902.8
	
官庄镇
	
5
	沃溪镇
	1
	2430.3

	
	
	苦藤铺乡
	1
	27534.2
	
	
	官庄镇
	2
	38074.2

	
	
	白田乡
	1
	16701.0
	
	
	黄壤坪乡
	1
	18632.1

	太常便民服务中心
	
3
	太常乡
	1
	20044.5
	
	
	荔枝溪乡
	1
	21872.4

	
	
	栗坡乡
	1
	13944.0
	马底驿乡
	2
	马底驿乡
	1
	27733.1

	
	
	沙金滩乡
	1
	9586.5
	
	
	长界乡
	1
	15599.9

	
盘古乡
	
2
	舒溪口乡
	1
	22241.4
	深溪口乡便民服务中心
	
1
	深溪口乡
	1
	17001.0

	
	
	丑溪口乡
	1
	14827.6
	北溶乡
	2
	北溶乡
	1
	23192.3

	
二酉乡
	
4
	乌宿乡
	1
	12250.6
	
	
	落坪乡
	1
	14214.7

	
	
	棋坪乡
	1
	20632.6
	肖家桥乡
	1
	肖家桥乡
	1
	25026.0

	
	
	清水坪乡
	1
	16119.3
	大合坪乡
	2
	大合坪乡
	1
	21972.2

	
	
	落鹤坪乡
	1
	15474.5
	
	
	七甲溪乡
	1
	14047.8

	明溪口镇
	2
	明溪口镇
	1
	13274.6
	火场乡
	1
	火场乡
	1
	16567.0

	
	
	高砌头乡
	1
	19102.4
	
借母溪乡
	3
	军大坪乡
	1
	14455.8

	麻溪铺镇
	1
	麻溪铺镇
	1
	28781.0
	
	
	桐车坪乡
	1
	11635.1

	
荔溪乡
	
3
	池坪乡
	1
	19114.4
	
	
	枫香坪乡
	1
	9167.1

	
	
	竹园乡
	1
	10573.9
	
五强溪镇
	
3
	五强溪镇
	1
	16293.3

	
	
	坳坪乡
	1
	10980.7
	
	
	柳林汊乡
	1
	14972.2

	筲箕湾镇
	3
	筲箕湾乡
	2
	33908.4
	
	
	楠木乡
	1
	12770.5

	
	
	用坪乡
	1
	13186.6
	
七甲坪镇
	
3
	七甲坪乡
	1
	31144.2

	

凉水井镇
	

6
	凉水井镇
	2
	20383.0
	
	
	洞溪乡
	1
	20762.8

	
	
	郑家村乡
	1
	16463.2
	
	
	蚕芒乡
	1
	27950.0

	
	
	张家坪乡
	1
	21950.9
	清浪乡
	2
	清浪乡
	1
	20379.6

	
	
	张家滩乡
	1
	10191.5
	
	
	高坪乡
	1
	18072.4

	
	
	渭溪乡
	1
	9407.4
	陈家滩乡
	1
	陈家滩乡
	1
	15205.0

	杜家坪乡
	1
	杜家坪乡
	1
	16522.0
	楠木铺乡
	1
	楠木铺乡
	1
	24591.0

	小   计
	28
	
	28
	434099.0
	
	27
	
	27
	493762.0

	总   计
	55
	927861.0
	
	
	
	
	
	
	


注：代表面积为耕地面积与园地面积之和。

（二）、具体措施
1、人员分工。站长粟云澜负总责，分三个组。第一组：粟云澜负责现场土样采集与GPS定位；第二组：田立新负责现场地块信息表、农户施肥情况调查表、耕地质量等级变更调查表与耕地质量等级变更调查采样点情况表的填写，第三组：吴向东负责制样保存工作。
2、取样进度。取样时间及地点安排见表3。
表3    取样进度表
	取样时间
	取样地点
	样品个数

	9月13日
	沅陵镇、深溪口
	5

	9月14日
	太常
	5

	9月15日
	盘古乡
	2

	9月16日
	二酉乡
	8

	9月19日
	明溪口镇
	2

	9月20日
	麻溪铺镇
	6

	9月21日
	筲箕湾镇
	8

	9月22日
	凉水井镇
	11

	9月23日
	杜家坪乡、楠木铺乡、马底驿乡
	15

	9月26日
	官庄镇
	6

	9月27日
	北溶乡、大合坪乡、火场乡
	8

	9月28日
	肖家桥乡、陈家滩乡
	2

	9月29日
	借母溪乡
	4

	9月30日
	五强溪镇
	4

	10月9日
	七甲坪镇
	5

	10月10日
	清浪乡
	3

	10月11日
	荔溪乡
	6

	合计
	
	100


三、工作要求
1、技术依据。参照《耕地质量调查监测与评价办法》（农业部令2016年第2号）、《耕地质量技术规程》（NY/T1119）和《耕质量划分规范》（NY/2872)、<土壤检测》（NY/T1121)等。
2、信息采集。经现场勘查与农户调查，按实际情况填写《监测基本情况信息表》（表4）、《监测点田监测生产情况记载表》（附表5）和《施肥明细情况记载表》（附表6）。
3、土样采集。采样时，采样部位避开路边、田埂、沟边和肥堆等特别部位，按照“等量”和“多点混合”的原则，在监测田块按“S”型或者棋盘布点等方法布设采集15个以上点多点混合均匀后，再采取四分法留存土壤样品，采样后去除根系、秸秆、石块、虫体等杂物，以免对土样检测带来误差。土壤样品编号采用“省级监测点+采样日期”格式。
4、土样制备。采集耕作层（0-20cm)混合土样1kg，经风干，样品制成10目（500g）、60目（200g）的分析样品用塑料瓶装好（附内外标签）。将制备好的土壤样品我等量分成2份，一份保存，另一份送检。
四、分析总结与报告编制
1、分析总结。依据监测样品结果及收集的相关信息，分析作物产量与品质量娈化趋势以及土壤理化性状的变化趋势和土壤养分盈亏状况及趋势、肥料投入与土壤养分含量的相关关系。找出变化特征，提出合理改良耕地质量的相关措施与建议。
2、编制报告。耕地质量监测报告每年缝制一次，于年度监测任务完成，监测点土样化验结果出来后，编制并以布县级耕质量监测报告。监测报报告就当包含监测点基本情况，农田保护措施，肥料投入、作物产量，耕地质量现状及变动、对策和建议。





	表4  监测点基本情况记载表

	
	监测点代码：
	
	建点年度（时间）：
	

	基
本
情
况
	省（区、市）名
	
	地（市 、州、盟（名）
	

	
	县（旗、市、区）名
	
	乡（镇）名
	

	
	村名
	
	农户（地块）名
	

	
	县代码
	
	经度（" " ")
	

	
	纬度
	
	常年降水量（mm)
	

	
	常年有效积温（℃）
	
	常年无霜期（天）
	

	
	地形部位
	
	坡度（"）
	

	
	海拨高度（m)
	
	潜水埋深（m)
	

	
	障碍因素
	
	耕地地力水平
	

	
	灌溉能力
	
	排水能力
	

	
	地域分区
	
	熟制分区
	

	
	典型种植制度
	
	产量水平（kg/亩）
	

	
	常年施肥
（kg/亩）
	化肥
	

	
	
	有机肥
	

	
	田块面积（亩）
	
	代表面积（亩）
	

	
	土壤代码
	
	成土 母质
	

	
	土类
	
	亚类
	

	
	土属
	
	土种
	

	景观照片拍摄时间：
	剖面照片拍摄时间：

	
	

	监测单位：
	                     
	
	
	



	表5  监测点田间生产情况记载表

	监测点代码：
	
	监测年度：
	

	项目
	第一季
	第二季
	第三季

	作物名称
	
	
	

	品种
	
	
	

	播种期
	
	
	

	收获期
	
	
	

	播种方式
	
	
	

	耕作情况
	
	
	

	灌
排
水
及
降
雨
	降雨量（mm)
	
	
	

	
	灌溉设施
	
	
	

	
	灌溉方式 
	
	
	

	
	灌水量（m³）
	
	
	

	
	排水方式
	
	
	

	
	排水效果
	
	
	

	自然
灾害
	种类
	
	
	

	
	发生时间
	
	
	

	
	危害程度
	
	
	

	病
虫
害
发
生
	种类
	
	
	

	
	发生时间
	
	
	

	
	危害程度
	
	
	

	
	防治方法
	
	
	

	
	防治效果
	
	
	

	监测单位：
	
	
	监测人员：
	



	表6   施肥明细情况记载表

	监测点代码：
	
	
	
	监测年度：
	

	季别
	施肥
日期
	有机肥
	化肥

	
	
	品种
	实物量
（kg)
	品种
	养分含量（%）
	实物量
（kg)

	
	
	
	
	
	N
	P2O5
	K2O
	

	第一季
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第二季
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	第三季
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表日期：                                  填表人员：


沅陵县农业农村局
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